**Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”**

**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES**

**Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"" “Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”**

**CENU APTAUJĀ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets | **“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” DSPC “Priedīte”** |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | Līdz 06.06.2025., plkst.15.00 DSPC “Priedīte”, pēc adreses: Turaidas 36, Daugavpils. LV-5417elektroniski: epasts - priedite@daugavpils.lv |
| 3. Izpildes termiņš |  14 dienas |
| 4. Kontaktpersona |  Žanis Aleksandrovičš, DSPC “Priedīte” |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilst tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu |

Sagatavoja:

**Saimniecības vadītājs Žanis Aleksandrovičs**

Pielikums Nr.1

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Cena par visu piedāvāto apjomuEUR |
| **“Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”** |  |
| PVN...% |  |
| KOPĀ ar PVN |  |

Datums: Paraksts:

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. / Fax** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

Pielikums Nr.2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

* Pretendents Preču piegādi un uzstādīšanu veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.
* Pretendents nodrošina attiecīgu speciālistu piesaisti līguma izpildei, kurā iesniedz piedāvājumu.
* Piegādātājam jāgarantē Preču kvalitāte – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
* Pretendentam tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda konkrēts piedāvātās Preces modelis.
* Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst vai neatbilst.
* Gadījumos, kad Tehniskajās specifikācijās ir norādītas atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādājumiem, Pretendentam jebkurā gadījumā ir tiesības piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus) izstrādājumus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, nodrošinot izmantoto kvalitātes, funkcionālo un tehnisko raksturlielumu atbilstību.

**Videonovērošanas sistēmas aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda DSPC “Priedīte”:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces/darba nosaukums** | **Modelis/Specifikācija** | **Mērvienība** | **Daudzums**  |
|  |
| 1 | Tīkla video ierakstītājs | IP video ieeja: vismaz 16 portu; Izšķirtspēja: ne mazāk ka 1080p; Ienākošais joslas platums: vismaz 256 Mbps;Dekodēšanas iespējas: vismaz 16\*4MP;Video izvade: vismaz 1\*HDMI izeja, vismaz 1\*VGA izeja, atbalsta vienlaicīgu video avotu izvadi VGA un HDMI; Dekodēšanas formāts: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG4 vai analoga;Maksimāla cieta diska ietilpībā: vismaz 10 TB;Atbalstāmie tīkla protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS;Cieto disku pieslēgumu skaits: vismaz divi; USB portu skaits: vismaz divi;Tīkls: RJ-45 10/100/1000 Mbit/s Darba temperatūra: vismaz -10 °C līdz 55 °C  | Gab | 2 |  |
| 2 | Cietais disks | Diska tips: videonovērošanas sistēmām;Formatēta ietilpība vismaz 6 TB Formas faktors: 3,5 collas;Kešatmiņas apjoms: vismaz 256 MBDiska rotēšanas ātrums: vismaz 5900 rpm;Savienojuma tips: SATA 3.0 | Gab  | 2 |  |
| 3 | Tīkla komutators | Portu skaits: vismaz 16;POE porti: vismaz 16;PoE protokoli: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE vai analogiPakešu pārsūtišanas ātrums: vismaz 0,89Mpps;Enerģijas padeve: vismaz 53V DC. | Gab | 2 |  |
| 4 | Videonovērošanas kameras  | Tips: bullet vai cilindra kamera;Sistēmas tips: IP tīkla (RJ-45);Pielietojums: Āra vai iekštelpa;Izšķirtspēja: vismaz 4MP;Sensors: 1/3”;Objektīvs: vismaz 2.8mm;Infrasarkanās gaismas (IR) distance: vismaz 30m;Analītika: Kustības detekcija, līnijas šķērsošana (cilvēks, transports), perimetra aizsardzība kameras pusē (cilvēks, transports), tamperu trauksme, trokšņa noteikšana, sejas noteikšana;Video kompresija: H.256+/H.265/H.264+ vai analoga;Barošanas: DC12V, PoE(802.3af);Savienojama ar Tīkla video ierakstītāju no pirmā punkta.Āra kameras un iekštelpas kameras tips var atšķirties, ja ir saskaņots ar pasūtītāju | Gab | 18 |  |
| 5 | Datu kabelis | Kabeļu tips:UTP;Kabeļu kategorija: vismaz 5E | m  | 915 |  |
| 7 | Sakaru metāliskais skapis | Izmērs: vismaz 9UDurvju veids: StiklaMateriāls: metālsKomplekta: vismaz 1.gab Patch panelis 1U, UTP Cat5e, 24 port, 2.gab. 1U Kabeļu organizators, 1gab. Rozešu bloks ar slēdzi (8 ligzdas) | gab.  | 2 |  |
| 8 | Montāžas darbi un papildaprīkojums | Piedāvājuma ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, transporta izdevumi un visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, neparedzēti darbi, ka arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmēra | Gab  | 1 |  |